ИНФОРМАЦИЯ
Управление Роспотребнадзора по Калужской области уведомляет Вас о том, что по результатам федерального ^государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2024 года в системе централизованного водоснабжения из водозаборных колонок д. Старо-Селиваново Ферзиковского района Калужской области (напротив дома №11 по ул.Централыюй, напротив дома№25 по ул. Зеленой, напротив дома№3 по ул. Лесной, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, а именно :
-водоразборная колонка напротив д.№11по ул. Центральной : превышение ПДК по железу (Fe суммарно) более, чем в 10 раз - результат составил 3,1±0,5 мг/дмЗ при нормативе не более 0,3 мг/дмЗ, превышение ПДК по жесткости более, чем в 1,5раза - результат составил 11,0±1,7 при норме не более 7°Ж, превышение ПДК по мутности (по формалину) более, чем в 5 раз - результат составил 13,7±2,7 при норме не более 2,6 ЕМД, превышение ПДК по запаху(хлорный) в 2,5раза- результат составил 5 при норме не более 2баллов.
-	водоразборная колонка напротив д.№25 по ул. Зеленой: превышение ПДК по по железу (Fe суммарно) более, чем в более, чем в 2 раза - результат составил 0.66±0,17 мг/дмЗ при нормативе не более 0,3 мг/дмЗ; превышение ПДК по запаху(сероводородный) в 1,5раза - результат составил 3 при норме не более 2 баллов.
-	водоразборная колонка напротив д.№3 по ул. Лесной: превышение ПДК по железу (Fe суммарно) в 8 раз - результат составил 2.4±0,4 мг/дмЗ при нормативе не более 0,3 мг/дмЗ, превышение ПДК по мутности (по формазину) в 12 раз - результат составил 33,0±4,6 при норме не более 2,6ЕМД, превышение ПДК по запаху(сероводородный) в 2раза- результат составил 4 при норме не более 2баллов.